{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["P1.8报价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"P1.8报价表","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[4,0,17,0],[4,1,7,1],[8,1,10,1],[18,0,21,0],[22,0,26,0],[27,0,30,0],[31,0,34,0],[35,0,38,0],[39,0,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["显示屏改造服务清单"]
["系统类别","名称","规格","单位","数量","单价","总价","备注"]
["宴会厅显示终端设备","室内全彩P1.8（箱体）","显示屏规格：室内全彩色高清LED显示屏，像素点间距1.86mm。大屏幕显示尺寸长17.92米，高4.32米，显示面积77.4144平方米，整屏物理分辨率长9632点，高2322点。\n1、★像素组成：采用SMD表贴三合一（1R1G1B）黑灯。\n2、★单元箱体采用640mm×480mm箱体，支持电源、模块、系统完全前/后维护；箱体材质采用全压铸铝材质，箱体、后壳一次性整体压铸成型，符合GB/T15115-2009标准，抗拉强度不小于270mpa，屈服强度不小于150mpa，硬度不小于70HBS。\n3、整屏失控率小于百万分之一，出厂时为0，连续失控点为0；对比度不小于15000：1；灰度等级不小于65536级；屏幕水平视角及垂直视角大于170度；刷新频率不小于3840Hz，换帧频率不小于60Hz。\n4、屏幕亮度0~1200cd/㎡无级可调，支持手动/自动/程控调节，扩展支持根据环境照度变化自动调节亮度；显示屏具备低亮高灰高刷特性，50%~100%亮度时为16bits灰度，20%亮度时为15bits灰度，且刷新率不低于3840Hz，在低亮度情况下仍然能保持高刷新率及灰度；显示屏具备1000~15000K可调色温范围，色域≥126%NTSC。\n5、产品采用自主研发的技术先进的防尘降噪散热设计，具备优良的防护特性，产品达到IP65防护等级，具备良好的降噪散热性能，使得显示屏平均无故障工作时间不小于10万小时、使用寿命不小于12万小时、可用度不小于0.9999999 。\n6、LED显示屏采用自主研发的平整度调节机构，使得相邻模组间、箱体间及整屏平整度≤0.1mm。箱体采用自主研发的调节技术，具备灵活的调节方式，适用于各类应用场合。提供国家知识产权机构出具的拼接屏平整度调节机构证明材料加盖制造商公章。\n7、LED显示屏支持单点逐点亮度及色度校正，支持出厂校正及现场校正；模组、单元箱体及整屏亮度均匀性≥98%、色度均匀性±0.002Cx,Cy以内；提供大屏幕亮度色度校正系统软件著作权证书复印件加盖制造商公章。\n8、按照SJ/T 11590-2016《LED显示屏图像质量主观评价方法》的要求，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、灰阶表现力1（亮度鉴别等级）、灰阶表现力2（伪轮廓现象）、回扫线或频闪现象、虚影现象、图像稳定性评价等级均为优。\n9、依据IEC/TR62778-2014标准，视网膜蓝光危害LB≤3W/(m²•sr)，在10000s内不造成对视网膜蓝光危害(LB)。进行光生物安全评估检测，光生物安全检测属无危害类:30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，在1000s内不造成近紫外危害并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。\n10、LED显示屏具备良好的节能环保特性，显示屏供电电源的平均效率符合GB 20943-2013相关要求，屏幕节能效应值≥0.1，能效等级为1级，显示屏具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上，峰值功耗＜360W/㎡，平均功耗＜100W/㎡。提供CQC颁发的中国节能产品认证证书和国家知识产权机构出具的智能节能的LED显示屏证明材料复印件加盖制造商公章。\n11、LED显示屏通过锤击试验、带包装跌落测试、盐雾试验、霉菌试验、防火阻燃试验、微量元素检测、推力测试、高低温湿热试验。\n12、采用自主研发的技术先进的防尘降噪散热设计，具备优良的防护特性，产品达到IP65防护等级，LED屏工作噪声声压级与环境噪声最大差值≤0.3dB，满足广播级NR-25要求。提供国家知识产权机构出具的防尘降噪散热装置证明材料加盖制造商公章。\n13、显示屏具备ESD防静电特性，具备良好的绝缘特性，产品通过绝缘电阻试验，电源端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ ，湿热条件下≥2MΩ，具有保护接地端子和其标记，接地电阻≤0.1Ω。\n14、LED显示屏支持图像处理调整功能，支持消除消减摩尔纹观看现象的功能。提供国家知识产权机构出具的显示屏摩尔纹消减装置证明材料加盖制造商公章。\n15、LED显示屏具备自动辅热除湿功能，LED显示屏长期黑屏状态可自动对显示屏进行辅热除湿，防止湿气损坏屏体元器件，提供自动辅热除湿系统软件著作权证书复印件加盖制造商公章。\n16、涉及的参数指标须具备第三方权威检测机构出具的检测报告，提供封面盖有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检验报告复印件加盖制造商公章。\n17、显示单元具有CCC、CB、CE-EMC、CE-LVD、EN 62233及EN 62493电磁辐射认证、FCC、ROHS认证。","㎡",77.4144]
[null,"LED控制器","1. 单台带载230万像素，最宽3840像素，最高3840像素；\n2.HDMI/DVI 视频输入； \n3.HDMI 音频输入/外部音频输入； \n4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； \n5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； \n6.高位阶视频源带载能力：1440×900； \n7.18bit 灰阶处理与显示； \n8.一路光探头接口； \n9.可级联多台进行统一控制； \n10.支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； \n11.标准 1u 机箱设计，独立供电；","套",16]
["平移旋转屏           \n      ","上部直线轨道及旋转结构","基面处理：混凝土基面打磨至Ra≤3.2μm，涂刷环氧树脂底漆（厚度≥50μm）\n定位固定：使用液压锁紧夹具（夹持力≥5kN）临时固定齿条，微调至激光定位线重合\n灌胶固化：注入高强结构胶（如乐泰EA 9466），抗压强度≥110MPa，固化时间24小时\n终紧检查：按对角线顺序拧紧锚栓（M12，扭矩值85N·m），复测直线度","m",8]
[null,null,"定制滑车组件        ","台",2]
[null,null,"上轨道固定框架,定制承重顶座，方管焊接主体框架                                                                                                                                                                                         锚栓埋深≥100mm，边距≥100mm\n方管与顶座钢板双面角焊（焊缝长度≥200mm）","台",2]
[null,null,"回转支承（外齿）+组合框架+法兰盘接口","套",2]
[null,"地面基础","放线定位：全站仪打点，弹墨线标出开槽边界（外扩50mm作为施工余量）\n表层切割：混凝土：使用Hilti DSG 500金刚石切割机（刀片直径350mm），                                                                                                                                                             深度50mm/次分层切割槽深＞500mm时，设置钢支撑（50×50×3mm方管，间距≤1.5m）\n槽边堆载≤10kPa，距槽边≥1m设防护栏杆","项",1]
[null,null,"地基处理：开挖→级配砂石回填（压实度≥95%）→钢筋绑扎→预埋件定位→混凝土浇筑。                                                                                                                               导向槽安装：激光放线定位→焊接固定→灌浆填缝（环氧树脂砂浆）→水平度复测。\n水平校准：采用精密梯形丝杠（螺距4mm）+ 百分表显示，调节精度达0.02mm。\n动态调平：安装倾角传感器（精度±0.1°）+ 伺服电机驱动纠偏，响应时间≤0.5s。\n过载保护：机械式剪切销（额定剪切力1.5倍设计载荷），超载时自动断开动力传输。","项",1]
[null,null,"轨道预处理：打磨焊接接头，轨道直线度≤2mm/10m\n轮组定位：按设计间距标记安装孔，钻孔公差H7级\n螺栓紧固：交叉拧紧法兰螺栓，涂螺纹锁固胶（乐泰243）\n跑合测试：空载运行10次后复紧螺栓，检查轮缘磨损均匀性","个",2]
[null,"门框","拼接误差≤±0.5mm/m           直线导轨适用于水平移动，弧形导轨支持环形或曲线运动","项",1]
[null,"旋转屏框架 ","定位放线：全站仪测设顶座位置，允许偏差≤2mm\n顶座固定：钻孔→清孔→注入化学锚固剂（如慧鱼FIS V 360S）→插入锚栓→固化24小时\n框架吊装：分段吊装（每段≤6m），吊点设加强板（δ=10mm）\n螺栓临时固定后焊接插接槽\n轨道安装：激光校准直线度（误差≤0.1mm/m）→锁紧轨道螺栓\n 40X40，50X100等方管（尺寸是3.2X4.32）","套",2]
[null,"动力伺服系统","80绝对值伺服电机（配成品线缆）   运行噪音≤5dB","套",2]
[null,"光电支架","轨道专用","个",4]
[null,"光电开关","欧姆龙SE674","个",4]
[null,"高精度减速机","行星高精度减速机1：20,             国产优质品牌电机、减速机（航天/大业）","个",2]
[null,"PLC","SU2N 1616MT4H   ","个",1]
["控制系统","全链路4K输出处理模块","1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n2、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；\n▲3、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n4、支持分辨率4Kx2K输出，HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB 3.0接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲5、单台设备支持不少于20路1080p视频流H.264/H.265 解码能力；设备输出画面缩小32倍，或放大16倍后仍然保持清晰不失真 ；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n6、图层可在输出接口间漫游，支持对图层参数设置，包括：图层大小位置、输入源截取、图层优先级、图层叠加、锁定、一键清除、全屏和自适应接口全屏、无极缩放；支持快速设置大屏黑屏和冻结，支持预编模式，在软件编辑确认好后再一键上屏，确保显示内容无误； （投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n7、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲8、系统采用软硬双同步技术，所有的输出节点输出画面同步误差小于10us，消除了多输出节点拼接画面不同步，或播放高动态画面时的撕裂现象；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲9、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲10、满足对不同设备带载的屏幕的统一集中式管理，支持多屏同时进行黑屏，画面冻结和亮度调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n11、支持多屏坐席每块显示器实现多业务系统画面融合功能，单块显示器支持同时融合1/2/3/4等多个业务系统，实现多业务系统的同时监控接管；支持仅查看、管控、独占3种信号接管模式；可获取独占用户以及管控信号源的用户列表；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲12、支持席位将画面一键推送至其他多个大屏和坐席；并且支持对显示大屏操作，包括LED屏幕亮度调节、OSD开关、BKG开关、黑屏、冻结以及多屏控制功能；支持在单个显示器上能够同时查看或者操控多个画面，且当鼠标滑动到任意一个画面区域，都可以对相应主机进行KVM控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n13、支持软件盘和触控屏OSD坐席；支持预案，包括单屏预案和坐席预案；支持离开席位时锁屏，保护信息不泄露；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n14、支持通过背板图可视化查看设备接口状态和接口参数信息；具备软件点名功能，当软件选中节点时，节点所有指示灯闪烁，方便节点查找。支持对计算机类源进行反向控制；可通过远程控制电脑信号源，在软件端和pad端控制输入源画面的显示和切换以及远程操作电脑主机里的文件和内容；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n15、分布式系统支持同数字音频处理器对接，实现分布式系统各类接入音频资源资源同数字音频处理器各类音频资源之间可灵活交叉调度、传输共享；支持同无纸化会议系统对接，实现分布式系统视频画面资源同无纸化系统视频画面资源之间可灵活共享、交互；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）","台",24]
[null,"全链路4K输入处理模块","1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计，无中心服务器；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n2、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；\n▲3、设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n4、支持HDMI2.0  4K×2K规格视频源输入以及输出预监，具备 8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理，支持HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB Type-B接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n5、支持 EDID 自定义调节，宽度最大3840、高度最大3840；多级指令调度响应时间<100ms；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n6、支持节点自适应，更换至另外一个同IP的空余节点，设备参数快速恢复；支持不同平台多用户端之间操作同步，支持在可视化平台端切换信号源，综合管理平台端实时同步变化；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n7、支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n8、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字，图片，台标，时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数；支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲9、支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲10、支持手动添加单路或者多路信号源，批量导入信号源，输入信号源的属性读取和设置，读取EDID、色彩空间/采样率、位深，输入接口自定义重命名，设置信号源所属区域；支持信号源树状分组管理，支持信号源关键词模糊搜索管理；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲11、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n12、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲13、单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n14、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n15、高温、高湿以及严寒恶劣条件下仍能可靠运行，可在温度-10℃~60℃，湿度0%~80%环境下正常工作，具备7x24小时连续工作能力；设备带包装可满足1m跌落高度，跌落后产品外观和功能正常；设备的包装满足三四级公路陆运运输标准；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）","台",8]
[null,"综合管理系统","1、支持苹果、安卓、鸿蒙触控移动端，windows操作系统；支持苹果、华为应用商店下载和安装，支持多个客户端操作同步；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲2、支持对多媒体播控服务器、视频拼接处理器、分布式设备、数字音频处理器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，至少支持采用移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n3、支持多媒体服务器和播控系统的可视化控制，至少支持多媒体视频播放、暂停、停止、音量加减、播放进度等操作，支持PPT翻页控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n4、支持实时显示多媒体服务器的媒体素材、节目内容和大屏画面，至少支持媒体库目录层级显示、收起和打开等操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n5、支持多媒体服务器拖拽式媒体快速开图层、图层切换媒体素材，至少支持图层位置、大小、图层优先级调整，图层多角度旋转等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲6、支持对视频拼接服务器、分布式设备的可视化控制，至少支持实时显示输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局等；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲7、支持对视频拼接服务器、分布式设备拖拽式快速开图层和快速切源，开窗操作支持精准吸附功能，窗口移动支持上下左右和四角自动对齐吸附；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n8、支持对大屏图层一键快速布局和显示，至少支持图层快速替换、清除、冻结、锁定操作，支持图层优先级调整；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n9、支持一键切换大屏场景，场景支持轮巡开启和关闭，至少支持实时和预编上屏模式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲10、至少支持大屏黑屏、冻结、清除操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲11、支持LED大屏亮度调节功能，调节完成支持一键固化，系统和大屏重启后亮度不变；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲12、支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲13、支持输入输出单通道音量推拉杆调节，一键静音，实时声压可视化显示，支持混音和音频多路输出配置，支持一键清除通道配置；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n14、至少支持对灯光、窗帘、音频、电视、LED大屏、电视盒等环境设备进行集中控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲15、支持IPC摄像头画面预览，至少支持控制IPC云台上下左右、拉近、拉远、变焦、光圈、预置位保存及调用功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n16、支持按区域生成多套拓扑图，展示信号源，设备和屏幕连接状态并异常告警；支持全链路拓扑连接全景化展示，支持拓扑的自由放大缩小；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n17、支持快速切换及调用不同的IPC场景信息，支持自定义布局预览画面，预览画面支持全屏显示；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n18、支持日月视图的切换显示当前预案排布信息，支持一键调用手动预案或定时、自动预案；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲19、至少支持账号密码、指纹、人脸识别的登录方式，支持不同等级的告警消息和系统消息实时推送及查看；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）","套",1]
[null,"网络交换机","1、48个千兆POE电口，4个万/千兆SFP+光口\n2、交换容量 432Gbps/4.32Tbps\n3、包转发率 144/166Mpps\n4、支持Mac交换、VLAN、环网保护、IP路由、IPv6、DHCP、ACL、QoS、安全特性、可靠性、管理维护；\n5、支持组播功能、IGMP v1/v2/v3,、IGMP v1/v2/v4 Snooping和快速离开机制、支持丢弃未知组播报文，支持端口聚合功能。","套",1]
["智能中控系统","中央控制处理器","1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲4、采用Linux操作系统，四核 CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPU ARM Cortex ® 32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR ，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路 I/O  输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n6、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n7、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n8、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n14、支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n18、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃。设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝 ；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n19、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6G CLASS A；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）","台",1]
[null,"网络电源时序器","1、超大容量设计，支持1路空气开关，最大电流≥50A，额定电流≥40A；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n2、支持≥8路控制按键及状态指示，支持从1-8或8-1按顺序以1秒为间隔时间打开或关闭相对应通道；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲3、支持≥8路供电输出，每路输出AC220V,额定电流10A，最大电流≥16A，采用万能插座，适用各种类型插头。（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n4、支持USB供电插座，提供≥5V/100mA的直流电源输出，支持USB供电开关控制；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲5、支持电平控制，短路开关控制，RS232控制等多种外部控制方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n6、每路可设置延时关机时间，最长延时≥10分钟；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n7、每个通道对应一个电源指示灯，当通道输出电压时，相对应的指示灯亮，相反则关闭；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n8、前面板配备显示屏，可随时监视市电电压的稳定性；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n9、支持时序控制开关，全通开关，独立控制开关等多种面板控制方式；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）\n▲10、支持锁定键，长按锁定按键，可以锁定/解锁通道开关按键；（投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章）","台",1]
[null,"触控编程软件","智能中控主机配套的原厂编辑软件，根据系统所控设备类型，及使用的实际要求，进行定制化的界面和系统应用的编写。","套",1]
[null,"控制终端","1、运行内存：8GB；\n2、分辨率：2560*1600；\n3、存储容量：128GB。","台",1]
[null,"无线路由器","LAN输出口：4个千兆网口;天线：外置天线;管理方式：APP；管理频段：双频;WAN口类型：电口;LAN口类型：电口;无线协议：Wi-Fi 7","个",1]
["附属设备","LED智能控制箱","1、所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准；\n2、输入接线方式： 国家3相5线制，标准配置屏体到配电箱设备3米内电缆；\n3、输入电压（V）：3相 380V（输入 220V 要说明）；输入频率（HZ）：50/60Hz\n4、含PLC智能模块配套Voury卓华PLC智能配电管理系统软件ZHV-PW-TOOL，远程电脑控制，实时状态显示。\n5、标配功能：1、本地手动逐级上电2、远程控制3、状态监测4、远程定时控制5、温度探测器","台",1]
[null,"LED大屏线缆耗材","1、定制专业通信线缆、箱体间信号跳线，电源跳线，外部通信六类非屏蔽双绞线，箱体及发送、接收卡口，用于内部设备通联；\n2、含信号线及网线等。","㎡",77.4144]
[null,"背板支架及包边","1、前维护  根据现场情况和显示面积定制钢结构；\n2、含屏四周3到5公分包边。","㎡",49.7664]
[null,"电动轨道辅助耗材","电动轨道所需辅料，","套",1]
["宴会厅主显示屏拆除搬迁利旧部分","利旧大屏LED发送卡二合一视频处理器","1、支持常见的视频接口，包括2路HDMI，1路DVI，支持3个窗口。\n2、支持10路千兆网口输出，最宽10240像素，最高8192像素带载；视频输出最大带载高达650万像素。\n3、前面板直观的液晶显示界面，实时显示型号、IP地址、窗口及信号源分辨率、状态信息、输出网口状态等信息。参数指标须具备第三方权威检测机构出具的检测报告，提供封面盖有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检验报告复印件加盖制造商公章。\n4、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。参数指标须具备第三方权威检测机构出具的检测报告，提供封面盖有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检验报告复印件加盖制造商公章。\n5、支持单点逐点亮度及色度校正，支持出厂校正及现场校正，模组、单元箱体及整屏亮度均匀性≥99.5%，色度均匀性±0.001Cx,Cy以内。 \n6、采用自主研发引擎，画面稳定无闪烁、无摩尔纹、无扫描线、图像细腻、层次感好，提供封面盖有CNAS、CMA、ilac-MRA标识的检验报告复印件加盖制造商公章。 \n7、支持创建10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 \n8、支持主动式3D功能，配合 3D 发射器和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。提供3D综合播控系统软件著作权证书。\n9、图像拼接显示二合一控制器具有CCC、CE-EMC、CE-LVD、EN 62233及EN 62493电磁辐射认证、FCC、ROHS认证。\n","台",1]
[null,"利旧LED大屏线缆耗材","1、定制专业通信线缆、箱体间信号跳线，电源跳线，外部通信六类非屏蔽双绞线，箱体及发送、接收卡口，用于内部设备通联；\n2、含信号线及网线等。","套",1]
[null,"利旧主屏安装支架及包边","1、显示屏专用支架，可根据现场情况和显示面积定制，铝型材结构；\n2、含四周3到5公分包边。","套",1]
[null,"利旧智能控制箱","1、功率15KW，所有硬件设备符合电子专业相关国家、国际标准；\n2、输入接线方式： 国家3相5线制，标准配置屏体到配电箱设备3米内电缆；\n3、输入电压（V）：3相 380V（输入 220V 要说明）；输入频率（HZ）：50/60Hz\n4、含PLC智能模块配套Voury卓华PLC智能配电管理系统软件ZHV-PW-TOOL，远程电脑控制，实时状态显示。\n5、标配功能：1、本地手动逐级上电2、远程控制3、状态监测4、远程定时控制5、温度探测器","台",1]
["技术服务项目","宴会厅新建LED大屏安装调试费","77.4144㎡新建大屏安装调试费用","㎡",77.414]
[null,"宴会厅新建LED大屏电动控制编程费","PLC程序设计、调试","项",2]
[null,"宴会厅拆除后利旧大屏会议室安装调试费","利旧大屏安装调试及培训","㎡",14.7456]
[null,"宴会厅原LED大屏保护性拆除、搬迁、顶部改造、综合布线及利旧大屏修补人工服务费等","1、宴会厅原80㎡的旧屏拆除及打包；\n2、宴会厅旧屏拆除后安装在其他会议室的运输服务费；\n3、现场产生的全部建渣的清理以及搬运费等；\n4、灯光移位；\n5、吊顶处理、顶部开槽、开孔恢复、地毯地面恢复等；\n6、宴会厅旧屏拆除后装在右侧两个屏修补；\n7、配电柜到屏体主线约100米距离和控制室到屏体线材总计600米距离的强弱电布线。\n\n","项",1]
["总价"]